***Wikoplast-BHW***

**Mastic d'étanchéité, souple et élastique, avec des propriétés ignifuges jusqu'à 4h selon EN 1366-4, peut être peint**

Wikoplast-BHW est un mastic monocomposant ignifuge, élastique, sans solvant, pouvant être peint, chargé dans les joints, qui remplit les joints, à base de polymères à terminaison silane pour la prévention des incendies dans la construction et l'industrie. Wikoplast-BHW a une élasticité élevée et convient aux joints jusqu’à 25% d’absorption de mouvement totale (cette valeur peut être limitée à 7,5% en fonction de la configuration de l’essai). Le mastic convient aux joints verticaux et horizontaux entre mur / sol et mur / plafond.

Wikoplast-BHW adhère bien à la plupart des substrats présents dans ces industries, tels que les métaux, la maçonnerie, les matériaux à base de bois, de nombreux plastiques, etc. Pour plus de détails, voir Restrictions et Substrats. Wikoplast-BHW n'est pas corrosif, ne mousse pas lors de la prise, résiste bien à l'humidité et aux intempéries après durcissement.